|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие  ЧАО «Запорожогнеупор»  Цех\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Шифр затрат\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Инв. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  Центральная проходная с\у 2 эт.  (наименование объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ремонтные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование работ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Утверждаю:  Начальник цеха, отдела  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
|  | **Демонтаж** |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонт. плитки пола | М2 | 11.1 |  |  |  |
| 2 | Демон. плитки стен | М2 | 54.5 |  |  |  |
| 3 | Демон.под.\пот.пластик | М2 | 11.1 |  |  |  |
| 4 | Демон.дверного блока | Шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Демон.умывальника ’тюльпан’ | Шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Демон. Чаш ´Генуа ´ | Шт. | 2 |  |  |  |
| 7 | Демон. дверных блоков с\у | Шт. | 2 |  |  |  |
| 8 | Разборка кирп. кладки | М3 | 1.2 |  |  |  |
| 9 | Демон. гидроизоляции | М2 | 11.1 | ? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Отделка** |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка метал.пласт.дверных блоков ( глухих ) | Ком. | 1 |  |  |  |
| 2 | Огрунтовка стен | М2 | 38.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Церезит СТ 17 | Л. | 8 |
| 3 | Укладка керам. плитки стены | М2 | 38.8 |  |  |  |
| 4 | Укладка керам. плитки откосы | М2 | 3.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Плитка керам. 0.2\*0.3 | М2 |  |
|  |  |  |  | Церезит СМ 11 | КГ. | 168 |
|  |  |  |  | крестики |  |  |
|  |  |  |  | Закладные углы | м\п | 13 |
| 5 | Частичный ремонт стяжки тол.30мм | М2 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Цемент. р-р | М3 | 0.15 |
| 6 | Устройство обмаз.гидроизол. | М2 | 11.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Праймер | Л | 4.5 |
| 7 | Укладка керам. плитки пол | М2 | 11.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Плитка керам. 0.3\*0.3 | М2 |  |
|  |  |  |  | Церезит СМ11 | КГ | 44 |
|  |  |  |  | крестики |  |  |
| 8 | Установка трапа | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Составил: Проверил:**

Зам. нач. цеха по оборудованию (ст. электрик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куратор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_